Buoy- Sensor Status
	Sl. No.
	Parameter
	Data Type
	Unit

	1
	Buoy Current Latitude
	float
	degrees

	2
	Buoy Current Longitude
	float
	degrees

	3
	Buoy battery status
	Integer – 2 byte
	percentage

	4
	Buoy storage status
	Integer – 2 byte
	percentage

	5
	Buoy battery endurance
	Integer – 2 byte
	days

	6
	Buoy storage endurance
	Integer – 2 byte
	Days

	7
	Buoy temperature
	float
	Degrees

	8
	CTD1 status
	1 byte
	-

	9
	CTD2 status
	1 byte
	-

	10
	CTD3 status
	1 byte
	-

	11
	CTD4 status
	1 byte
	-

	12
	CTD5 status
	1 byte
	-

	13
	CTD6 status
	1 byte
	-

	14
	CTD7 status
	1 byte
	-

	15
	CTD8 status
	1 byte
	-

	16
	EMCM1 status
	1 byte
	-

	17
	EMCM2 status
	1 byte
	-

	18
	EMCM3 status
	1 byte
	-

	19
	EMCM4 status
	1 byte
	-

	20
	EMCM5 status
	1 byte
	-

	21
	AWS Temp status
	1 byte
	-

	22
	AWS Pressure status
	1 byte
	-

	23
	AWS Rel Hum status
	1 byte
	-

	24
	AWS Wind Speed status
	1 byte
	-

	25
	AWS Wind Dir status
	1 byte
	-

	26
	AWS Rain status
	1 byte
	-

	27
	AWS Sol Rad status
	1 byte
	-

	28
	AWS GPS status
	1 byte
	-



FDFL
	Sl. No.
	Parameter
	Data Type
	Unit

	1
	NAS storage status
	Integer – 2 byte
	percentage

	2
	SAN storage status
	Integer – 2 byte
	percentage

	3
	NAS storage endurance
	Integer – 2 byte
	days

	4
	SAN storage endurance
	Integer – 2 byte
	days

	5
	Satellite data rate
	float
	Mbps

	6
	Packets transferred (today)
	integer– 2 byte
	-

	7
	Packets missed
	integer– 2 byte
	-
















	



